**Charge des cellules phonolectrices**

Par défaut, en sortie d'usine, le préamplificateur VINYL est réglé pour une charge de 47kΩ (tous les basculeurs en position OFF). Plusieurs autres valeurs de charge sont possibles et indiquées dans le guide de démarrage rapide.

Certains utilisateurs voudront aller plus loin. Pour aider ceux-ci le tableau ci-dessous récapitule un plus grand nombre de valeurs possibles. Celles-ci sont toutes obtenues par le simple basculement d'un ou deux interrupteurs en position ON. La position ON est lorsque l'interrupteur est en position BASSE.

D'autres combinaisons sont également possibles, mais celles indiquées ci-après devraient certainement couvrir la plupart des situations envisageables.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Charge |
| **ON** | OFF | OFF | OFF | OFF | 1000 |
| OFF | **ON** | OFF | OFF | OFF | 470 |
| **ON** | **ON** | OFF | OFF | OFF | 320 |
| OFF | OFF | **ON** | OFF | OFF | 220 |
| **ON** | OFF | **ON** | OFF | OFF | 180 |
| OFF | **ON** | **ON** | OFF | OFF | 150 |
| OFF | OFF | OFF | **ON** | OFF | 100 |
| **ON** | OFF | OFF | **ON** | OFF | 91 |
| OFF | **ON** | OFF | **ON** | OFF | 82 |
| OFF | OFF | **ON** | **ON** | OFF | 69 |
| OFF | OFF | OFF | OFF | **ON** | 47 |
| OFF | OFF | **ON** | OFF | **ON** | 39 |
| OFF | OFF | OFF | **ON** | **ON** | 32 |

…